## 打印机虚拟驱动不匹配或者打印乱码设置办法

南天打印机的基本设置方法：要进行参数设置须按以下操作进行

● 关机。

● 同时按下STATION1和STATION2键，然后开机，直到打印机初始化动作完成。

● 在进纸槽中插入一张A4规格的纸。这时，打印机打印出一行提示信息：

按STATION1认可当前参数 按STATION2选择下一参数按LOCAL开始设定参数

● 按下LOCAL键，机器进入设置状态。同时打印出如下一行：MENU：配置模式

● 按STATION1,一直按直到再次打印出：接口：并口，此外如果不是"并口"按STATION2键选择修改成"并口"

设置完成后按STATION1,一直按直到再次打印出：并口仿真：南天-LQ，此外如果不是"南天-LQ"，STATION2键选择修改成"南天-LQ"

设置完成后然后继续一直按STATION1键直到打印出：LQ类型:LQ2，此外如果不是"LQ2"，STATION2键选择修改成"LQ2"

再按LOCAL，然后按一下STATION1保存参数。会听到提示音，关机重启搞定！

## **打印机光敏设置（PEADY灯与STATION2闪）解决办法**

关闭机器电源，把打印头移动到最左边，打开上盖，同时按住3个键开电源，机器响了一声

就放掉，然后按下station1响了一声就把盖子盖上在按下station1听到有吸纸张的声音了亮

最后面一个键的灯时候放张A4纸张打印机会有吸的感觉但是不会往里面吸然后按station2

纸张会吸进去在出来然后在放纸张 一直放到机器打了字在关机器才算设置好了如果纸张

10秒没有出来把电关掉，纸张拔出重新设置。